总线忙碌定义：SDA或者SCL为低

发送起始位，设备进入主模式（默认状态是从模式）

前提是总线不忙碌

可以通过在发送前检测总线状态知道能不能发起始位

发了起始位之后，死等检测cr1\_start是否自动归零了

归零之后进去EV5，读取SR1(判断的时候已经读取了)，只要写入dr就好